**视频监控系统维修维护项目**

**校内竞争性磋商公告**

广西水利电力职业技术学院现通过竞争性磋商方式，确定视频监控系统维修维护项目供应商，欢迎符合条件的供货商参加本项目竞争性谈判。现将有关事宜公告如下：

**一、投标前须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 招标内容 | 视频监控系统维修维护项目 |
| 2 | 招标方式 | 竞争性磋商。评审办法及定标标准详见附件3。 |
| 3 | 资格要求 | 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购货物或服务，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，具备法人资格的供应商。2、投标人提交投标文件时需提供的资格审查资料：（1）投标企业的营业执照复印件并加盖公章；（2）投标人身份证复印件，如系委托代理人须出具法定代表人授权书和代理人身份证，投标项目授权委托书原件并加盖公章及法定代表人签字。 |
| 4 | 竞争性磋商文件的获取 | 请登录广西水利电力职业技术学院官网首页“公示公告”栏，查询对应项目名称进行下载获取。 |
| 5 | 磋商保证金 | 每一个投标者在投标时必须现场缴押竞争性磋商保证金（现金，密封3000元整。开标后，未中标者，投标保证金如数退还。中标者按项目成交金额的5%缴纳履约保证金，履约保证金待履约结束时退还（无息）。如果中标者弃标，则无权要求返还保证金。 |
| 6 | 竞标文件 | 1、投标文件包括正本壹份、副本贰份（请标明“正本”或“副本”字样），内容包括但不限于：针对本项目《视频监控系统维修维护项目需求》的初次报价、技术响应情况及正负偏离说明表（格式自拟）、商务响应情况说明表、维修服务方案（含技术人员投入及组成等）及服务承诺书、类似业绩，以及公司资质、授权委托书（原件）、踏勘回执（原件）等材料，装袋并密封，加盖骑缝章。2、投标人应于开标会前[即2020年6月28日下午15：00前]将投标文件及资格审查资料送达接收人，逾期送达或不符合规定的恕不接受。3、竞标文件其他详细要求详见附件1《磋商须知》。 |
| 7 | 报名时间及地点 | 报名截止时间：2020年6月27日下午17：00。报名办法：提供营业执照复印件、投标函（说明投标项目、联系人、联系方式等）并加盖公章。**有投标意向的公司，请在报名截至时间前将以上材料扫描发送到gxsdxyzcgl@163.com进行网上报名（网上报名后无需至现场报名）。**报名联系人：广西水利电力职业技术学院资产处李老师（联系电话：0771-2085121） |
| 8 | 磋商时间及地点 | 接收投标文件地点：广西水利电力职业技术学院长堽校区（南宁市兴宁区长堽路99号）后勤管理处201会议室开标时间：2020年6月28日下午15：00。地 点：广西水利电力职业技术学院长堽校区后勤管理处201会议室。 |

**二、本标详细要求**

（一）本项目招标上限控制价为15万元，采购内容详见附件2《视频监控系统维修维护项目需求》。

（二）技术要求：验收合格。

（三）项目交付时间：签订合同之日起40日历日内完成。

项目质保维护期：壹年（自项目设备更新维修验收合同之日起）。

（四）付款方式：项目交货验收合格后，成交供货商开具足额增值税发票给采购人，采购人通过银行转帐方式一次性支付全部货款。

（五）本项目需现场踏勘，具体踏勘安排如下：

1.项目地点:广西水利电力职业技术学院里建校区

2.统一踏勘时间：2020年6月23日上午10:00-11:30

联系人：方老师18277141266

集中时间、地点：上午10:00里建校区实验实训楼门口

要求：前来踏勘的公司代表人须出示本人身份证、公司介绍信（或法定代表人授权书）等证明材料（需加盖公章）。

三、其他要求

根据当前防疫工作要求，我院目前实行全封闭管理。各投标人代表到我院参与现场竞标活动时，请务必佩戴好口罩，并按规定测量体温、登记或扫码通行；进入校园到指定地点报到后，相互间保持合适距离，不得在校园内随意走动。

 广西水利电力职业技术学院

 2020年6月19日

附件1：

视频监控系统维修维护项目

竞争性磋商须知

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：视频监控系统维修维护项目 |
| 2 | 本项目不接受联合体参与 |
| 3 | 本项目需现场踏勘，具体踏勘安排如下：1.项目地点:广西水利电力职业技术学院长堽校区2.统一踏勘时间：2020年6月23日上午10:00-11:30联系人：方老师18277141266集中时间、地点：上午10:00里建校区实验实训楼门口要求：前来踏勘的公司代表人须出示本人身份证、公司介绍信（或法定代表人授权书）等证明材料（需加盖公章）。 |
| 4 | 价格文件**（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则磋商无效）**（1）磋商书；（必须提供）（2）磋商报价表；（必须提供）**以上文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。** |
| 5 | 商务技术文件**（以下文件必须加盖公章，要求必须提供的文件应按要求提供，否则磋商无效；**其余项结合竞争性磋商公告及附件2《视频监控系统维修维护项目需求》要求提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件**）**（1）技术服务响应、偏离情况说明表；**（必须提供）**（2）商务响应表；**（必须提供）**（3）维保服务方案；**（必须提供）**（请结合“项目需求”及“**评审方法及定标标准**”自行编写）（4）供应商属于企业或事业单位的，必须提供有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；供应商属于社会团体、协会等的必须提供民政部门颁发的社会团体法人登记证书复印件；**（必须提供）**（5）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（附件八）；**（必须提供）**（6）法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件（附件八）；**（委托代理时，必须提供）**（7）具备履行合同所必需的设备或技术服务能力（格式自拟；如有，请附相关证明材料）；**（必须提供）**（8）磋商截止之日前半年内供应商任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；**（必须提供；2020年3月份以后新成立的公司不须提供，社会团体、协会不须提供）**（9）磋商截止之日前半年内供应商任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；**（必须提供；2020年3月份以后新成立的公司不须提供，社会团体、协会不须提供）**（10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；**（必须提供）**（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）等查询相关供应商主体信用记录，同时可将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）（11）供应商近三年的年度财务报表复印件（2019年以后成立的，提供成立之后的财务报表复印件）原件备查；【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是本公司出具的财务报表；②新近成立不足半年的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③**公司出具的财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表**，未按要求提供材料的，谈判小组将取消其竞标资格】，或供应商其基本开户银行出具的资信证明（复印件）；**（必须提供）（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效竞标处理）（必须提供）**（12）供应商认为需要提供的有关资料。 |
| 6 | 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至采购合同签订之日止。 |
| 7 | 磋商保证金金额：应按《磋商公告》**投标前须知**第5条规定方式交纳，否则磋商无效。磋商保证金交纳方式：现金缴押形式（按**投标前须知**规定密封，否则无效）。 |
| 8 | 竞标报价：供应商必须就所竞标分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择性或有条件的报价，其竞标将视为无效。 |
| 9 | 响应文件份数：正本一份、副本两份 |
| 10 | 响应文件接收时间：详见竞争性磋商公告地址：详见竞争性磋商公告 |
| 11 | 在对供应商资格审查时进行信用查询查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 磋商时间：详见竞争性磋商公告磋商地点：详见竞争性磋商公告 |
| 13 | 供应商参加磋商须携带的材料：1、法定代表人参加的，必须携带法定代表人身份证明及其身份证原件。2、委托代理人参加的，必须携带法人授权委托书及其身份证原件。 |
| 14 | 磋商顺序：按递交响应文件的先后顺序。 |
| 15 | **履约保证金金额：按成交金额的5%**履约保证金递交方式：转账或电汇形式。履约保证金指定账户：开户名称：广西水利电力职业技术学院开户银行：南宁市农行民族长岗支行银行账号：20006001040000459识别号:1245000049850044XB交款时请备注项目名称、缴款单位名称及社会统一信用代码、联系人及手机号、邮箱等信息，以便我单位财务部门开具质保金票据。**注：缴纳的履约保证金待质量保证期过后采购方在五个工作日内一次性无息支付给成交人。** |
| 16 | 接收质疑函方式：以书面形式质疑联系部门及联系方式：广西水利电力职业技术学院审计处，联系电话：0771-2085223，通讯地址：广西南宁市兴宁区长堽路99号 |
| 17 | 1、本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。2、本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

附件2：

视频监控系统维修维护项目需求

一、技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修维护内容 | 技术要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 400万网络摄像机 | 1、最大分辨率2560×1440@25fps；★2、最小照度，彩色： 0.02Lux ( AGC ON、RJ45输出) ,黑白：0.005 Lux ( AGC ON、RJ45输出)；3、实现昼夜监控，红外照射距离不低于50米；4、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560×1440@25fps，第三码流最大2560×1440@25fps，子码流704x576@30fps；5、在同一个客户端上，可同时开启不少于20个视频窗口进行画面浏览；6、支持同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 7、具备区域入侵检测、越界检测等功能。具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于48个IP地址;8、具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能；9、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压；10、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 11、用100米五类非屏蔽网线连接时，丢包率小于0.1%；12、支持GB/T28181接入,支持手机监控；13、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。★14、此货物需与学院现用的海康威视品牌“智慧型校园一体化综合管理平台（iVMS-9600E）、高清解码器（DS-6416HD-S）、网络存储设备（DS-96128N-E24）”无缝兼容。 | 115台 |  |  |
| 2 | 球型网络摄像机 | 1、支持最大2560×1440@30fps高清画面输出2、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间3、支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR4、支持20倍光学变倍，16倍数字变倍5、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达100m6、支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出7、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率8、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能9、支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放10、支持数字宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR11、支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90° 12、支持300个预置位，8条巡航扫描13、支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉14、支持定时抓图与事件抓图功能15、支持区域曝光与区域聚焦功能16、支持中心镜像功能。17、支持定时任务、一键守望、一键巡航功能18、支持 PoE(802.3at)供电19、支持1路音频输入和1路音频输出20、支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储21、支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石云接入22、防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级★23、此货物需与学院现用的海康威视品牌“智慧型校园一体化综合管理平台（iVMS-9600E）、高清解码器（DS-6416HD-S）、网络存储设备（DS-96128N-E24）”无缝兼容。 | 5台 |  |  |
| 3 | 电源适配器 | 1、接线盒、供电器、支架一体化2、输入电压及频率：AC110V/220V 50/60Hz；实际功率：36W输出电压：DC12V；输出电流：3A。 | 180个 |  |  |
| 4 | NVR网络存储设备 | （1）可接入不小于400Mbps带宽，64路H.265编码、1080p的视频图像，支持VGA、HDMI、CVBS同步输出；（2）2个HDMI口支持异源输出，支持HDMI最大分辨率达4096×2160；（3）支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持16个SATA接口，1个eSATA接口；★（4）支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； （5）支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；★（6）支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面；支持缩略图回放，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片，支持预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件；支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；支持录像打包时间1-300分钟可设置； （7）支持高清预览，画面更加清晰细腻；（8）支持标签定义、查询和录像回放，支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像；（9）支持通过预览界面可进行截图、云台控制、电子放大、声音控制，查看通道码率、帧率、分辨率、录像状态；★（10）此货物需与学院现用的海康威视品牌“智慧型校园一体化综合管理平台（iVMS-9600E）、高清解码器（DS-6416HD-S）、网络存储设备（DS-96128N-E24）”无缝兼容，否则投标无效。 | 3台 |  |  |
| 5 | 监控级硬盘 | 规格：3.5英寸，SATA3.0接口，缓存256MB，转速7200转，6TB容量； | 27块 |  |  |
| 6 | 接入交换机 | 1）24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP；2）转发性能：5.4Mpps；交换容量：32Gbps；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制，支持端口隔离；4）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；5）支持IPv6协议，支持配置静态路由；6）支持AAA认证，支持Radius；7）支持自动配置功能，支持CLI配置，支持Telnet远程配置，支持SNMP V1/V2C/V3，支持RMON，支持SSH V2，支持WEB管理特性。 | 1台 |  |  |
| 7 | 千兆单模光模块 | （1）模块类型：SFP，传输距离：10Km，传输介质：单模光纤，传输波长：1310nm，接口类型：双LC，传输速率：1.25Gbp/s；（2）与现有“华为牌”交换机同一品牌。 | 2个 |  |  |
| 8 | 监控系统前端设备维保 | 1）检测及维修维护武鸣里建校区和南宁长堽校区的监控系统已接入现有“智慧型校园一体化综合管理平台”的所有摄像机、电源适配器、支架等所有前端设备（除两校区的电子考场、那板电厂及教学楼外），如有损坏的，修复故障，包括更换零配件，保证每台摄像机都能正常使用。2）武鸣里建校区1~2号学生宿舍的摄像机全部免费更换12V电源适配器。3）武鸣里建校区建筑系、体育馆、实训场拆装车间楼、汽车实训楼的摄像机电源适配器有大部分已经老化或已烧坏；有问题的电源适配器免费更换。4）两个校区其他楼栋及公共部分免费更换12V电源适配器不少于132个，免费将原有的标清摄像机分辨率升级到分辨率为2560×1440@25fps，数量不少于115台，免费更换球型网络摄像机不少于5台。5）更换的旧设备做好归类，统一移交给业主。 | 1项 |  |  |
| 9 | 监控系统传输设备维保 | 1）武鸣里建校区和南宁长堽校区（除两校区的电子考场及那板电厂外）所有前端摄像机至接入交换机的网络线和电源线需检测，如信号不通或衰减严重的线路和原来套管敷设的线路已经脱落的均需重新敷设，必须保证所有监控点的信号通畅。2）接入交换机信息点至图书馆网络中心机房的光缆需重新检测光功率衰减性，如光纤不通或光功率衰减严重不能满足信号传输需求的均重新敷设光缆。3）所有接入交换机和光模块需重新检测一遍，如有损坏的，需维修或更换新设备。保证每个区域至网络机房的视频信号通畅和正常使用；4）免费更换的接入交换机数量不少于1台，千兆单模光模块数量不少于2个。5）所更换的接入交换机和千兆单模光模块技术参数必须满足或优于监控系统设备性能要求，且能无缝对接使用。 | 1项 |  |  |
| 10 | 监控系统终端设备维保 | 一、武鸣里建网络中心机房和监控指挥中心1、网络中心机房有7台监控存储设备不能正常工作和监控硬盘有很多损坏，需维修，包括更换零配件，如无维修配件的更换新的监控存储设备。2、网络中心机房有3台流媒体转发服务器，集中有2台不能正常工作需维修，包括更换零配件和重装操作系统及部署平台软件。3、网络中心机房有5台NVR监控硬盘主机，安装在NVR主机内的硬盘大部分已经损坏，需检测所有的硬盘，如有损坏的更换，同时需升级NVR主机控制版本。4、网络中心机房有1台智能视频分析服务器和1台车牌抓拍服务器，需重新配置部署平台；5、监控指挥中心有2台高清解码器，需升级控制版本；6、监控指挥中心有5台工作站需维修，包括更换零配件，同时所有工作站需重新安装win10操作系统和部署监控系统客户端。7、监控指挥中心有9台液晶拼接单元需检测和维修，保证每台都能正常工作；8、网络中心机房更换的NVR网络存储设备数量不少于3台和监控级硬盘数量不少于27块。二、长堽校区监控大屏，有两台液晶拼接屏的主板烧坏需维修，包括更换零配件，保证屏幕正常使用。三、更换的旧设备做好归类，统一移交给业主；所提供的产品技术参数必须满足附件《监控系统维保更换设备性能指标表》的要求。 | 1项 |  |  |

二、商务条款及其他特殊要求及说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 具体要求 |
| 商务条款 | 报价要求 | 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括监控系统前端设备维保、监控系统传输设备维保、监控系统终端设备维保、伴随服务和税费等全部费用。2、成交后，供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等产生的费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付额外费用。 |
| 项目交付期 | 1、▲视频监控系统维修维护质量要求：维修更新学院视频监控系统后，更新的设备应能与原系统控制平台无缝对接，并通过后续维护使采购人原有视频监控系统所有的监控设施均能正常使用。2、本项目交付要求：合同签订后40个日历日内完成项目维修更新设备的安装调试并交付使用，并经采购人验收合格。 |
| 质保期 | 本项目所更换设备的质保期不少于1年（自货物验收合格之日起计算） |
| 售后服务要求 | 1、供应商除承担更新设备的运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还应通过后续服务，为采购人提供视频监控系统后期维护的技术支持，包括：定期对采购人原有视频监控系统设施进行巡检，根据巡检情况出具维修维护意见，提供技术维护指导及维修配件供应等。2、维修维护响应：成交供应商应在接到用户维修电话后8小时内响应，12小时内到达现场处理，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。3、质保期内，供应商应免费提供更换设备售后维护服务，免费培训系统操作人员（在系统使用寿命期限内，根据客户需求，终身免费提供培训服务，次数不限）。 |
| 付款条件 | 项目完成后，经采购人组织验收合格后，成交人开具足额增值税发票给甲方，采购人在15个工作日内一次性付清全部款项。 |
| 履约保证金 | 1、本项目履约保证金按项目成交金额的5%缴纳。供应商应在成交结果确认后5个工作日内将履约保证金缴交到采购人指定账户。2、质保期满后，无质量问题的，履约保证金一次性返还供应商（无息）。 |

附件3：

 **评标原则及评分标准**

**一、评标原则**

(一)评委会组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以竞争性磋商采购文件及竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术能力方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

**二、评分标准**

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

**1、价格分…………………………………………………………………30分**

(1)以进入综合评分、最终评标报价最低的为30分。

(2)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物、由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商最低评标报价金额（元）

(3)某供应商价格分 = 　 ×30分

某供应商评标报价金额（元）

**2、技术方案分……………………………………………………………50分**

评标委员会根据投标人提供的维保服务方案、服务承诺等内容进行综合评审，确定评分档次及得分点后，各评委在对应档次分值内独立打分，按得分情况计算平均分。

**（1）维保服务方案分……………………………………………………30分**

一档（0.1～11分）：有针对性的维修服务方案，有实施日程表和人员安排，有具体的实施步骤和要求，描述简单的，综合评定一般。

二档（11.1～23分）：在一档的基础上，提供两个校区监控系统真实详细的故障检测结果，方案先进、描述详细、技术成熟、说明系统存在的问题和解决方法。

三档（23.1～30分）：在二档的基础上，维修服务方案较先进、描述较详细、技术较成熟，能详细说明监控系统存在的问题，对系统检测的任务量、维修或更换设备等有解决方案，同时能提供两个校区现有监控系统的完整拓扑图；有实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强。

**（2）服务承诺……………………………………………………………15分**

一档（0.1-5分）：服务承诺无实质性内容或内容表达混乱，可信度不高，评标小组评定为一般的；
 二档（5.1-10分）：有针对本项目完成进度、质量、技术服务、成果保密等提出实质性承诺，承诺内容基本可行和可信，被评标小组评定为良好的；

三档（10.1-15分）：对本项目完成进度、质量、技术服务、成果保密等提出有实质性内容的承诺，承诺内容符合客观实际，可信度高，被评标小组评定为优秀的。

**（3）操作培训计划分（满分5分）**

有针对采购人项目日常维护操作人员的培训计划的，得 3 分；操作培训工作由厂家技术人员授课的，得 2分；

**3.业绩信誉分…………………………………………………………20分**

①磋商人自 2018 年以来有相关安防项目的业绩，每项 2 分，满分14分。（提供合同或中标通知书复印件，原件备查）

②磋商人2018年以来有高校安防维修维保项目且目前尚在维保服务期内的，每项 2 分，满分6分。（提供合同或中标通知书复印件，原件备查）

（三）总得分＝1＋2+3。

**三、中标候选人推荐原则**

评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列)并推荐中标候选服务商。

采购方应当确定评审委员会推荐排名第一、二、三的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购方可以根据中标候选人推荐结果排序，依次确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。